{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Visoko","dBA","37","37","31"]
["","","","Srednji","dBA","34","34","28"]
["","","","Nizak","dBA","29","29","25"]
["","Hlađenje","","Srednji","dBA","32","32","28"]
["","","","Nizak","dBA","29","29","25"]
["","","","Visoko","dBA","35","35","30"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","8","8","8"]
["","Vijci","","","","40","40","40"]
["","Izolacija priključka","","","","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","","5","5","5"]
["","Stezaljke","","","","4","4","4"]
["Upravljački sustavi","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","","VP","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Odvod vode","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","60","60","56"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","700","700","1,000"]
["","","","Dubina","mm","800","800","800"]
["","","","Visina","mm","245","245","245"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["","Boja","","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak","","Visoki","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Količina zraka","Grijanje","Visoko","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Hlađenje","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Visoko","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Odvod do visine","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak","","Visoki","Pa","","","","150","150","150"]
["Kućište","Boja","","","","","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["","Materijal","","","","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Dubina","mm","","","","800","800","800"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Visoko","m³/min","","","","18","29","34"]
["","Protok zraka","Hlađenje","Srednji","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Nizak","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Grijanje","Visoko","m³/min","","","","18","29","34"]
["","Protok zraka","Grijanje","Srednji","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","Grijanje","Nizak","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Vanjski statički tlak","","Ventilator-=-Vanjski statički tlak-=-Nom.-=-Pa","Pa","","","","30","40","50"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","","","","30","34","37"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Srednji","dBA","","","","28","32","35"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nizak","dBA","","","","25","30","32"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","","","","31","36","38"]
["Razina zvučnog tlaka","Grijanje","","Srednji","dBA","","","","28","33","35"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nizak","dBA","","","","25","30","32"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Odvod do visine","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Upravljački sustavi","Infracrveno daljinsko upravljanje","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Žično daljinsko upravljanje","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Napajanje","Faza","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]