{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AVA-A / AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AVA125AMVE / AZAS125MUV"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","12.1 (1)"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","13.5 (2)"]
["Hlađenje prostora","Kapacitet","Pdesign","kW","12.1"]
["","SEER","","","5.3"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1370"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6"]
["","SCOP/A","","","3.64"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2308"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]