{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Širina","mm","597","597","597","597"]
["","","","Dubina","mm","634","634","634","634"]
["Težina","Uređaj","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategorija","","","","Pogledajte napomenu 1","Pogledajte napomenu 1","Pogledajte napomenu 1","Pogledajte napomenu 1"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 7","Pogledajte napomenu 7","Pogledajte napomenu 7","Pogledajte napomenu 7"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Napomene","","","","","(1) - Sklop = kategorija l: izuzeto iz 2014/68/EU zbog članka 1, 2f","(1) - Sklop = kategorija l: izuzeto iz 2014/68/EU zbog članka 1, 2f","(1) - Sklop = kategorija l: izuzeto iz 2014/68/EU zbog članka 1, 2f","(1) - Sklop = kategorija l: izuzeto iz 2014/68/EU zbog članka 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K"]
["","","","","","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(7) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(7) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(7) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(7) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje."]
["","","","","","(8) - Pogledajte dijagram ožičenja i priručnik za ugradnju za ispravan preporučeni osigurač ovisno o napajanju i priključku na mrežu","(8) - Pogledajte dijagram ožičenja i priručnik za ugradnju za ispravan preporučeni osigurač ovisno o napajanju i priključku na mrežu","(8) - Pogledajte dijagram ožičenja i priručnik za ugradnju za ispravan preporučeni osigurač ovisno o napajanju i priključku na mrežu","(8) - Pogledajte dijagram ožičenja i priručnik za ugradnju za ispravan preporučeni osigurač ovisno o napajanju i priključku na mrežu"]