{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32","CHYHBH05AFV32","CHYHBH08AFV32"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo","Bijelo","Bijelo"]
["","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","902","902","902"]
["","","","Širina","mm","450","450","450"]
["","","","Dubina","mm","164","164","164"]
["Težina","Uređaj","","","kg","30.0","30.0","30.0"]
["PED","Kategorija","","","","","Art3§3, Isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EZ","Art3§3, Isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EZ"]
["Izmjenjivač topline na vodenoj strani","Brzina protoka vode","Grijanje","Maks.","l/min","23.0 (5)","23.0 (5)","23.0 (5)"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","25 (7)","25 (7)","25 (7)"]
["","","","Maks.","°C","50 (7)","50 (7)","50 (7)"]
["Napajanje","Naziv","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230","230"]
["Ožičenja","Za povezivanje s korisničkim sučeljem","","Količina","","2","2","2"]
["Priključci ožičenja","Za spajanje s korisničkim sučeljem","","Primjedba","","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)"]
["Napomene","","","","","(1) - Samo za unutarnju jedinicu","(1) - Samo za unutarnju jedinicu","(1) - Samo za unutarnju jedinicu"]
["","","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), prolazi kroz kotao"]
["","","","","","(4) - Min. required","(4) - Min. required","(4) - Min. required"]
["","","","","","(5) - Prolazi kroz kotao","(5) - Prolazi kroz kotao","(5) - Prolazi kroz kotao"]
["","","","","","(6) - U skladu s EN14825","(6) - U skladu s EN14825","(6) - U skladu s EN14825"]
["","","","","","(7) - Za radni raspon *HYHB* i *HYKOMB33AA, pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za radni raspon *HYHB* i *HYKOMB33AA, pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za radni raspon *HYHB* i *HYKOMB33AA, pogledajte nacrt radnog raspona"]