{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DCC601A51"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DCC601A51."]
["Temperatura okoline","Relativna vlažnost <","","","%","85"]
["Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica","","","","","32"]
["Ulazna snaga","kW","","","","0.015 (1)"]
["Komunikacija","DIII-NET","","Količina","","1"]
["","","","Primjedba","","DIII-NET (F1F2)"]
["","Ethernet","","Količina","","1"]
["","Ulazni terminal","Digitalni","Količina","","4"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","384"]
["","","","Dubina","mm","92"]
["","","","Visina","mm","136"]
["Maksimalni broj spojivih vanjskih jedinica","","","","","7"]
["Power supply","Frekvencija","","","Hz","50/60"]
["","Napon","","","V","110-240 AC"]
["Napomene","","","","","(1) - Obuhvaća ulaznu snagu izvora napajanja WAGO, CPU modul i U/I modul"]
["","","","","","(2) - U mjere je uključen izvor napajanja WAGO, CPU modul, U/I modul i prostor potreban između različitih dijelova"]
["","","","","","(3) - Mjere optičkog zaslona: visina: 209 mm, širina: 123 mm, dubina: 8,5 mm"]