{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","735","735"]
["","","","Širina","mm","1090","1090"]
["","","","Dubina","mm","350","350"]
["Težina","Uređaj","","","kg","76","80"]
["Ventilator","Količina zraka","Grijanje","Visoko","m³/min","45.0","47.0"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Topla voda","Ambijent:","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Razina zvučne snage","Grijanje","","Nom.","dBA","61","62"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nom.","dBA","48","49"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Punjenje","","","kg","1.3","1.45"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++"]
["Napajanje","Naziv","","","","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230"]
["Napomene","","","","","(1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Niže ako je rezervni grijač ugrađen; Ako nema rezervnog grijača, rad dizalice topline počinje na 10 °C","(3) - Niže ako je rezervni grijač ugrađen; Ako nema rezervnog grijača, rad dizalice topline počinje na 10 °C"]
["","","","","","(4) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež.","(4) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež."]
["","","","","","(5) -                                             >                      samo 50°C BSH, bez rada dizalice topline                    ","(5) -                                             >                      samo 50°C BSH, bez rada dizalice topline                    "]
["","","","","","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija."]
["","","","","","(7) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(7) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu","(8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(9) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja","(9) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja"]