{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Radna tvar","Krugovi","","Količina","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Raspon rada","Kondenzator","Hlađenje","Min.","°CDB","25"]
["","","","Maks.","°CDB","55"]
["","Isparivač","Hlađenje","Min.","°CDB","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Količina radne tvari","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Kompresor","Tip","","","","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor"]
["","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Dubina","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Visina","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Izmjenjivač topline vode - kondenzator","Tip","","","","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline"]
["","Protok vode","","Nom.","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Metoda","","","","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana"]
["Težina","Radna težina","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Uređaj","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Protok vode","","Nom.","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Tip","","","","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline."]
["","Volumen vode","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem"]
["","","","","","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice"]
["","","","","","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["","","","","","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja"]
["","","","","","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora"]
["","","","","","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]