{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","","13.4 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.58","6.43","6.58","","8.18"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","362","370","362","","982"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","","13.4"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.10","4.20","","4.52"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A+"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,567","1,605","1,567","","2,946"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.27"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","1,040"]
["","COP","","","3.42"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A"]
["","","Grijanje","","B"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","","15.5 (2)"]
["Napomene","","","","","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","","","9.50"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","","","10.8"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","8.57"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","388"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","4.63"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","2359"]