{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Hlađenje prostora","Kapacitet","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Vanjska jedinica","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","9.50 (1)"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","10.8 (2)"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","586"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2182"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D"]