{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Visoko","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Srednji","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Hlađenje","Srednji","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Visoko","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Obujmica za drenažno crijevo","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vijci","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Instalacijski vodič","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Izolacija priključka","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Brtveni uložak ispusnog otvora","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materijali stezaljke žice","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Upravljački sustavi","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod vode","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)"]
["","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Grijanje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorativni panel","Težina","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Boja","","","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)"]
["Kapacitet grijanja","Ukupni učin","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem."]
["","","","","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti."]