{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","Visoko","dBA","44","45","45"]
["","","Srednji","dBA","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","33","35","37"]
["","Hlađenje","Srednji","dBA","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","33","35","37"]
["","","Visoko","dBA","44","45","45"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","Priručnik za instalaciju i rukovanje","Priručnik za instalaciju i rukovanje","Priručnik za instalaciju i rukovanje","Priručnik za instalaciju i rukovanje"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["Radna tvar","GWP","","","675","675","675","675"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","Dubina","mm","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)"]
["","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","dBA","61","61","61"]
["","Grijanje","","dBA","61","61","61"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","288","288","288","288"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Dekorativni panel","Težina","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","130","130","130"]
["","","Dubina","mm","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950"]
["","Boja","","","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naziv","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","(2) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(2) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(2) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(2) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["","","","","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","Visoko","dBA","","","","36"]
["","","Srednji","dBA","","","","33"]
["","","Nizak","dBA","","","","29"]
["","Hlađenje","Srednji","dBA","","","","33"]
["","","Nizak","dBA","","","","29"]
["","","Visoko","dBA","","","","36"]
["Priključci cjevovoda","Plin","VP","mm","","","","15.9"]
["","Odvod vode","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","dBA","","","","53"]
["","Grijanje","","dBA","","","","53"]
["Dekorativni panel","Težina","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","","","","130"]
["","","Dubina","mm","","","","950"]
["","","Širina","mm","","","","950"]
["","Boja","","","","","","Bijelo (Ral 9010)"]