{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZAG71M7Y1B","FCAHG71HVEB / RZAG71M7Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG100HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG140HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG125HVEB / RZAG125M7Y1B","FCAHG140HVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","7.05","7.72","10.2","7.35","7.93","8.02","7.93"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","338","308","325","452","419","905","1,014"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A+++","A++","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.70","4.70","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.61","5.30","4.81","4.70","4.53","4.44"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A++","A+++","A++","A++"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,567","1,427","2,515","2,771","2,836","2,942","3,002"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Napomene","","","","(1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]