{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L9V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","5.10","6.61","6.61","6.75"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","345","345","475","475","652","824","636","636","1,191"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A++","A++","A","A","A++","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.71","12.66","12.66","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","3.80","4.63","4.63","4.38"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A++","A++","A","A","A++","A++"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","4,683","3,829","3,829","3,766"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","831","","1,075","","","","1,523"]
["","EER","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.61","3.94","3.94","3.18"]
["","COP","","","4.80","","4.99","","","","4.40","","4.12"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","","A","","","","A"]
["","","Grijanje","","A","","A","","","","A"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","7.50","","10.80","","","","13.50","","15.50"]
["Napomene","","","","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]