{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","5.30","6.50"]
["","Nom.","","kW","5.00","6.00"]
["Hlađenje prostora","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","378"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","4.60"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","1,693"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","816","1,024"]
["","EER","","","3.06","2.93"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","B","C"]
["","","Grijanje","","D","C"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","6.00","7.10"]
["Napomene","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","(3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","A"]
["","SEER","","","","5.56"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","A"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]