{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8W1B","FHQ100CAVEB / RR100B8W1B","FHQ125CAVEB / RR125B8W1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)","12.2 (3)"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","OD","mm","26","26","26"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","2.68","2.66","2.71"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","1,325","1,840","2,255"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","D","D","D"]
["Napomene","","","","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)"]
["","","","","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(4) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(4) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(4) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]