{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AW / RXJ-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BW / RXJ20A5V1B9","FTXJ25A2V1BW / RXJ25A5V1B9","FTXJ35A2V1BW / RXJ35A5V1B9","FTXJ42A2V1BW / RXJ42A5V1B9","FTXJ50A2V1BW / RXJ50A5V1B9"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.4","4.2","5"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.2","4","5","5.3"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.8","4","5.4","5.8"]
["","Maks.","","kW","3.5","4.7","5.2","6","6.5"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","4.7","4.46","4.37","3.99","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.04","4.12","4"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","213","280","389","526","679"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2","2.5","3.4","4.2","5"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73","7.5","7.33"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","80","100","136","196","239"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.4","2.45","2.5","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15","4.6","4.6"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","2.02","2.07","2.11","3.26","3.44"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","652","666","680","1,156","1,218"]
["Napomene","","","","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]