{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":14,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MW / RXJ-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B","FTXJ20MV1BW / RXJ20M3V1B","FTXJ20MV1BW / RXJ20M5V1B","FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B","FTXJ25MV1BW / RXJ25M3V1B","FTXJ25MV1BW / RXJ25M5V1B","FTXJ35MV1BW / RXJ35M5V1B","FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B","FTXJ35MV1BW / RXJ35M3V1B","FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","","1.30","","","0.90"]
["","Maks.","","kW","","2.80","","","3.30"]
["","Nom.","","kW","2.3","2.30","2.30","2.4","2.40","2.40","3.50","3.5","","4.80"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","248","248","248","254","254","254","428","428","","716"]
["","EER","","","4.64","4.64","4.64","4.73","4.73","4.73","4.09","4.09","","3.35"]
["","COP","","","5.00","5.00","5.00","4.57","4.57","4.57","4.04","4.04","","3.65"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","2.5","2.50","2.5","3.2","3.20","3.2","4.0","4","","5.80"]
["","Min.","","kW","","1.30","","","0.90"]
["","Maks.","","kW","","4.30","","","4.70"]
["Napomene","","","","","(1) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(1) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","(1) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(1) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(1) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]
["","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU"]
["","","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","","","","","","","","","0.90"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","3.50"]
["","Maks.","","kW","","","","","","","","","4.10"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","","","","","","","","","0.90"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","4.00"]
["","Maks.","","kW","","","","","","","","","5.10"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","","","","","","","","","4.09"]
["","COP","","","","","","","","","","","4.04"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","","","","","","","","","428"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","","","","","","","","A"]
["","","Grijanje","","","","","","","","","","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","","3.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","","7.19"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","","","","","","170"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","","3.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","4.60"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","","","","","","","","","2.61"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","","","","","","913"]