{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":16,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FUA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","","","","","","","","","6.42","6.42","6.42","6.42"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","","","","","","371","371","371","371"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","4.20","4.20","4.20","4.20"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","","","","","","","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","","","","","","","2,534","2,534","2,534","2,534"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","","","","","","","","","","","835","835"]
["","EER","","","","","","","","","","","4.07","4.07","4.07","4.07"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","4.08","4.08"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","","","","","","","","","","A","A"]
["","","Grijanje","","","","","","","","","","","","A","A"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","7.50","7.50"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napomene","","","","","","","","","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","","","","","","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]