{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","Visoko","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Nizak","dBA","38","44","46","48"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","38","44","46","48"]
["","","Visoko","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Podupirač za montažu","","","Podupirač za montažu","Podupirač za montažu","Podupirač za montažu","Podupirač za montažu"]
["","Guma za zaštitu rupe","","","Guma za zaštitu rupe","Guma za zaštitu rupe","Guma za zaštitu rupe","Guma za zaštitu rupe"]
["","Košuljica","","","Košuljica","Košuljica","Košuljica","Košuljica"]
["","Izolacija priključka","","","Izolacija priključka","Izolacija priključka","Izolacija priključka","Izolacija priključka"]
["","Pokrov","","","Pokrov","Pokrov","Pokrov","Pokrov"]
["","Stezaljke","","","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke"]
["","Vijci","","","Vijci","Vijci","Vijci","Vijci"]
["","Uzorak za montažu","","","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu"]
["","Materijal otporan na orošavanje","","","Materijal otporan na orošavanje","Materijal otporan na orošavanje","Materijal otporan na orošavanje","Materijal otporan na orošavanje"]
["","Žični daljinski upravljač","","","Žični daljinski upravljač","Žični daljinski upravljač","Žični daljinski upravljač","Žični daljinski upravljač"]
["Upravljački sustavi","Žično daljinsko upravljanje","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Piping connections","Tekućina","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Ulazna snaga","Hlađenje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Grijanje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","55","62","63","65"]
["","Grijanje","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimenzije","Jedinica","Širina","mm","600","600","600","600"]
["","","Depth","mm","270","350","350","350"]
["","","Visina","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Kućište","Colour","","","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo"]
["Težina","Uređaj","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]