{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","VP","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","275","275","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.67","3.67"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A","A","A"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","8.1","8.1"]
["Napomene","","","","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 35°CDB, 24°CWB","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 35°CDB, 24°CWB","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(4) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19 °C WB; vanjska temperatura 35°CDB, 24°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19 °C WB; vanjska temperatura 35°CDB, 24°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220 V","(5) - 220 V","(5) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230 V","(6) - 230 V","(6) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230 V"]
["","","","","(7) - 220 V","(7) - 240 V","(7) - 240 V","(7) - 220 V","(7) - 240 V"]
["","","","","(8) - 230 V","(8) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.","(8) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.","(8) - 230 V","(8) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti."]
["","","","","(9) - 240 V","(9) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(9) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(9) - 240 V","(9) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]
["","","","","(10) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.","","","(10) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti."]
["","","","","(11) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","","(11) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]