{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25A5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35A5V1B9","FVXM50B2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Maks.","","kW","3.5","4","5.8"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","3.4","4.5","5.8"]
["","Maks.","","kW","4.7","5.8","8.1"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","4.63","4.23","3.81"]
["","COP","","","4.55","3.92","3.81"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","259","402","656"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A+++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.64","8.19","7.3"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","97","145","240"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.3","2.8","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.7","4.68","4.31"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","1.91","2.12","3.56"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","686","837","1330"]
["Napomene","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D"]