{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Rashladni učin","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Priključna snaga – 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Težina","Uređaj","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Ventilator","Količina zraka - 50Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Plin","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorativni panel","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Ukrasna ploča 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ukrasna ploča 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža"]
["Standardna dodatna oprema","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Napomene","","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","","","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","","","","","","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","","","","","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","","","","","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(8) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(8) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","","","","","(9) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(9) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(9) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(10) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(10) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(11) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(11) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","","","","","","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]