{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","1"]
["","Radni priručnik","","","","1"]
["","Spojne cijevi","","","","1"]
["","Naljepnica za rashladno sredstvo za regulaciju F-plina","","","","1"]
["","Naljepnica punjenja radne tvari","","","","1"]
["","Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova","","","","1"]
["Težina","Uređaj","","","kg","370"]
["Radna tvar","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","11.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Motor ventilatora","Izlaz","","","W","750"]
["","Pogon","","","","Direktni pogon"]
["Izmjenjivač topline","Tip","","","","Zavojnica poprečnih lamela"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,240"]
["","","","Dubina","mm","765"]
["","","","Visina","mm","1,680"]
["Kućište","Boja","","","","Slonovača bijelo"]
["Ventilator","Tip","","","","Propeler ventilatora"]
["","Količina zraka","Hlađenje","Nom.","m³/min","230"]
["","Količina","","","","2"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","380-415"]
["Napomene","","","","","(1) - Prioritetni režim rada u hlađenju: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temp. 32°CDB; duljina cjevovoda: 7,5 m; razlika u razini: 0 m"]
["","","","","","(2) - Prioritetni režim rada u hlađenju: temperatura isparavanja - 10°C; vanjska temp. 32°CDB; Usis SH: 10°C"]
["","","","","","(3) - Režim rada s povratom topline 100%: unutarnja temperatura 20°CDB; vanjska temp. 7°CDB, 6°CWB; opterećenje rashlađivanja 18 kW; duljina cjevovoda: 7,5 m; razlika u razini: 0 m"]
["","","","","","(4) - Zasićenost temperature jednaka tlaku usisa (na strani rashlađivanja): -10°C (u rashlađenom uvjetu); učin spoja za unutarnju klimatizacijsku jedinicu: 10 KS, kad je povrat topline 100%"]
["","","","","","(5) - Kompresor 1"]
["","","","","","(6) - Kompresor 2"]
["","","","","","(7) - Kompresor 3"]
["","","","","","(8) - Tvorničko punjenje jedinice"]
["","","","","","(9) - Ugradite uljni sifon na svakih 5 m od vanjske jedinice"]
["","","","","","(10) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(11) - Za više detalja o standardnoj dodatnoj opremi pogledajte priručnik za instalaciju/rad."]
["","","","","","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]