{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Type","","","","","Pročistač zraka s funkcijom ovlaživanja"]
["Primjena","","","","","Tip parapetne jedinice"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","700"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Dubina","mm","270"]
["Težina","Uređaj","","","kg","9.5"]
["Površina prostora za primjenu","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Funkcija pročišćavanja zraka","Ulazna struja","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Tiho","kW","0.007"]
["Funkcija ovlaživanja","Ulazna struja","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Tiho","kW","0.011"]
["","Zapremina spremnika za vodu","","","l","2.7"]
["Razina tlaka zvuka","Funkcija pročišćavanja zraka","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednji","dBA","39.0"]
["","","","Nizak","dBA","29.0"]
["","","","Tiho","dBA","19.0"]
["","Funkcija ovlaživanja","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednji","dBA","39.0"]
["","","","Nizak","dBA","33.0"]
["","","","Tiho","dBA","25.0"]
["Ventilator","Količina zraka","Funkcija pročišćavanja zraka","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","120"]
["","","","Tiho","m³/h","54"]
["","","Funkcija ovlaživanja","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","144"]
["","","","Tiho","m³/h","102"]
["Metoda skupljanja prašine","","","","","Elektrostatički HEPA filtar"]
["Način dezodoriranja","","","","","Flash streamer + dezodorirajući katalizator"]
["Standardna dodatna oprema","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Kabel za napajanje","Kabel za napajanje","","","","1.8"]
["Napajanje","Faza","","","","1~"]
["","Napajanje-=-Frekvencija","","Frekvencija","","50/60"]
["","Napajanje-=-Napon","","Napon","","220-240/220-230"]
["Radna struja","Funkcija pročišćavanja zraka","Radna struja-=-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Radna struja-=-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Srednji","Srednji","","0.19"]
["","","Radna struja-=-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Nizak","Nizak","","0.12"]
["","","Radna struja-=-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Tiho","Tiho","","0.09"]
["","Funkcija ovlaživanja","Radna struja-=-Funkcija ovlaživanja-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Radna struja-=-Funkcija ovlaživanja-=-Srednji","Srednji","","0.20"]
["","","Radna struja-=-Funkcija ovlaživanja-=-Nizak","Nizak","","0.15"]
["","","Radna struja-=-Funkcija ovlaživanja-=-Tiho","Tiho","","0.13"]
["Napomene","","","","","(1) - Površina prostora za primjenu odgovara za maksimalnu brzinu ventilatora (HH) radne jedinice. Površina prostora za primjenu naznačuje prostor iz kojeg se određena količina čestica prašine može ukloniti za 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Pretvoreno u NRCC norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467."]