{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Visoko","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Hlađenje","","Visoko","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Standardna dodatna oprema","Spoj (odvod)","","","","1","","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Radna tvar","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Tip","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","780","","780","","780","790","670"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","740","","740","","740","780","670"]
["Priključci cjevovoda","razlika u razini","IU - OU","Maks.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Dubina","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Visina","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Težina","Uređaj","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventilator","Količina zraka","Grijanje","Super nisko","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Hlađenje","Super nisko","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Faza","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V"]
["","","","","","(4) - SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka","","(4) - SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka","","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["","","","","","(5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","(5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","550","","550"]
["","","","Širina","mm","","765","","765"]
["","","","Dubina","mm","","285","","285"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","34","","34"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","","780","","780"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","","740","","740"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","46","","46"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","","-15","","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","18","","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","","46","","46"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","","47","","47"]
["Radna tvar","Tip","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","","1.0","","1.0"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","","20","","20"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","","15","","15"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","","50"]
["","Napon","","","V","","220-240","","220-240"]
["Standardna dodatna oprema","Drenažni čep","","","","","","","","1","1","1"]